**Príloha č. 1**

**Opis predmetu zákazky**

1. **Technická špecifikácia a požiadavky na výmenu okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií:**
2. nové otvorové konštrukcie **musia splniť požiadavku STN 730540-2/Z1+Z2**
3. materiál rámu: plast - farba biela
4. tesnenie: čierne
5. rám: viackomorový systém (min. 6-komorový)
6. sklo: izolačné trojsklo
7. príslušenstvo (uvedené pri každej položke v časti III.):

* parapety: vonkajšie parapety z pozinkovaného plechu, r.š. 360 mm
* kľučka: univerzálna, určená pre plastové okná, farba biela
* žalúzie: vertikálne vnútorné, farba svetlá (biela, slonová kosť, strieborná)
* iné osobitné požiadavky – uvedené pri príslušnej položke

1. **Prehľad plochy vonkajších otvorových konštrukcií:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **por. č.** | **výška/mm** | **šírka/mm** | **m2 / 1 ks** | **počet** | **m2\*počet ks** |
| 1 | 1,800 | 1,000 | 1.8000 | 175 | 315.00 |
| 2 | 2,450 | 1,000 | 2.4500 | 12 | 29.40 |
| 3 | 2,400 | 4,250 | 10.2000 | 4 | 40.80 |
| 4 | 2,700 | 2,200 | 5.9400 | 10 | 59.40 |
| 5 | 2,700 | 1,000 | 2.7000 | 4 | 10.80 |
| 6 | 2,700 | 1,200 | 3.2400 | 4 | 12.96 |
| 7 | 2,700 | 1,000 | 2.7000 | 1 | 2.70 |
| 8 | 2,700 | 2,300 | 6.2100 | 1 | 6.21 |
| 9 | 2,700 | 4,900 | 13.2300 | 1 | 13.23 |
| 10 | 2,700 | 1,000 | 2.7000 | 1 | 2.70 |
| 11 | 1,000 | 1,000 | 1.0000 | 22 | 22.00 |
| 12 | 750 | 800 | 0.6000 | 3 | 1.80 |
| 13 | 4,250 | 4,200 | 17.8500 | 3 | 53.55 |
|  | x | x | x | **241** | **570.55** |

1. **Výpis okien a vonkajších otvorových konštrukcií:**

**1. položka: okno**

**Počet:** 175 ks Celková plocha otvorov: 315,00 m2

1

1750

950

Príslušenstvo ku každej položke:

* žalúzie (1)
* parapety
* kľučka 1 ks (1)

**2. položka: okno**

**Počet:** 12 ks Celková plocha otvorov: 29,40 m2

1

2

1070

1330

2400

950

Príslušenstvo ku každej položke:

* žalúzie (1)
* parapety
* kľučka 1 ks (1)

**3. položka: okno**

**Počet:** 4 ks Celková plocha otvorov: 40,80 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

1272

2350

4200

1078

Príslušenstvo ku každej položke:

* žalúzie (1,2,5,6),
* kľučka 2 ks (1,6)

**4. položka: okno**

**Počet:** 10 ks Celková plocha otvorov: 59,40 m2

1

2

3

4

1188

1462

1068

1068

2650

2136

Príslušenstvo ku každej položke:

žalúzie (1,2)

kľučka 2 ks (1,2)

**5. položka: okno**

1

2

1063

1602

2665

980

**Počet:** 4 ks Celková plocha otvorov: 10,80 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

* žalúzie (1)
* kľučka 1 ks (1)

**6. položka: okno**

**Počet:** 4 ks Celková plocha otvorov: 12,96 m2

1

2

1063

1622

2685

1170

Príslušenstvo ku každej položke:

* žalúzie (1)
* kľučka 1 ks (1)

**7. položka: dvere**

1

2

2142

2650


950

**Počet:** 1 ks Celková plocha otvorov: 2,70 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

* žalúzie (1,2)
* kľučka 1 ks (2) – s uzamykateľným zámkom

**8. položka: dvere vchodové (zadný vchod)**

**Počet:** 1 ks Celková plocha otvorov: 6,21 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

* žalúzie – bez žalúzií
* kľučka 1 ks (6) – s uzamykateľným zámkom

**9. položka: okno**

**Počet:** 1 ks Celková plocha otvorov: 13,23 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

1462

1224

1216

1216

1224

2655

4880

1193

Príslušenstvo ku každej položke:

* žalúzie (1,2,5,6)
* kľučka 2 ks (1,6)

**10. položka: dvere**

**Počet:** 1 ks Celková plocha otvorov: 2,70 m2

1

2

2188

462

2650

960

Príslušenstvo ku každej položke:

* žalúzie – bez žalúzií
* kľučka 1 ks (2) – s uzamykateľným zámkom

**Iné osobitné požiadavky:**

* dvere celoplastové (bez sklenej výplne)

**11. položka: okno**

**Počet:** 22 ks Celková plocha otvorov: 22,00 m2

1

1000

1000

Príslušenstvo ku každej položke:

* žalúzie (1)
* kľučka 1 ks (1)

**12. položka: okno**

**Počet:** 3 ks Celková plocha otvorov: 1,80 m2

1

700

770

Príslušenstvo ku každej položke

* bez žalúzií
* kľučka 1 ks (1)

**Iné osobitné požiadavky:**

* sklo matné nepriehľadné

**13. položka: bočná sklená stena**

**Počet:** 3 ks Celková plocha otvorov: 53,55 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1050

992

2184

992

4200

4168

Príslušenstvo ku každej položke:

* bez žalúzií
* kľučka 4 ks (3,6,9,12)

**Iné osobitné požiadavky:**

* okná fix (1,2,4,5,7,8,10,11) – bez otvárania
* okná s otváraním dovnútra (3,6,9,12)

1. **Popis požadovaných prác:**

* demontáž pôvodných okien a ostatných otvorových konštrukcií,
* likvidácia pôvodných okien, odvoz na skládku a uskladnenie stavebného odpadu,
* dodávka a montáž okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií,
* dodávka a montáž vonkajších parapetných dosiek z pozinkovaného plechu, r.š. 360 mm
* dodávka a montáž kľučiek na oknách a dverách,
* dodávka a montáž vnútorných vertikálnych žalúzií,
* murárske vysprávky ostení zo strany interiéru aj exteriéru.